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第1章 [bookmark: _Toc29984][bookmark: _Toc29425][bookmark: _Toc118387808][bookmark: _Toc3557] 文件说明
1.1 [bookmark: _Toc21320] DLL文件
使用前，将如下截图内相关文件到同一运行目录下。
[image: 1719126567882]
1.2 [bookmark: _Toc13603] Config文件说明
1.Config文件内容如下截图:
[image: 1719126868108]
2. Config文件内参数具体说明如下:
使用dll前必须配置如下：机台对应的站点信息，互检IP及地址，MES:IP、url、code、sign。
正式使用dll前，需使用cmd测试对应的网络连接是否连接正常:
1.互检ip(CheckIP)测试:ping 10.130.34.72  ,如下图
[image: 1719496348481]
2.MesUrlIP测试:ping gscapi-test.ggec.com.cn   ,如下图
[image: 1719496374847]

	参数名
	默认值
	说明

	logPath
	D:/DllLog
	日志存放路径。
此路径自动生成，若变更日志存放路径，自行按默认值格式修改。

	CheckIP
	http://10.130.34.72:8088
	互检接口IP,用于检测网络连接。
此时为测试地址，正式地址使用需联系相关IT人员。

	CheckUrl
	http://10.130.34.72:8088/request100
	互检接口地址,用于互检功能。
此时为测试地址，正式地址需联系相关IT人员。

	equipment
	W02FATP023
	站点设备ID。
部署在不同站点上，需修改。

	operator
	zz
	站点操作人。
操作员变更时，需修改。

	equipmentNo
	TP-TC03C
	站点设备编号。
部署在不同站点上，需修改。

	fixture
	11
	站点夹具号。
部署在不同站点上，需修改。

	MesUrlIP
	http://gscapi-test.ggec.com.cn:8091
	MES接口IP,用于检测网络连接。
此时为测试地址，正式地址需联系相关IT人员。

	MesUrl
	http://gscapi-test.ggec.com.cn:8091/itf/api
	MES接口地址 ,用于MES接口功能。
此时为测试地址，正式地址需联系相关IT人员。

	sign
	123456
	MES接口sign。
若MES此项变化，需修改。

	code
	SONOS
	MES接口code。
若MES此项变化，需修改。

	sonosUploadVariablesByStation
	sonosUploadVariablesByStation
	3.1.1.数据上传 接口type。
若MES此项变化，需修改。

	sonosGetMacInfo
	sonosGetMacInfo
	3.1.2.MAC分配 接口type。
若MES此项变化，需修改。

	sonosGetBaseInfo
	sonosGetBaseInfo
	3.1.3.SKU、COLOR、REGION、SERILSID信息获取接口type。
若MES此项变化，需修改。

	sonosTestResultUpload
	sonosTestResultUpload
	3.1.4.测试结果上传接口 type。
若MES此项变化，需修改。

	sonosGetKeyPartsInfo
	sonosGetKeyPartsInfo
	3.1.5.子板SN信息获取、get battery cell info接口type。
若MES此项变化，需修改。



















1.3 [bookmark: _Toc18487] TransLateFile文件说明
1.TransLateFile内中英文对照内容如下截图，若出现新的中文错误信息(Translation not found)，自行在文本最下方添加，格式如：例子={"code":"29", "message":"Example"}
[image: 1719128328190]
2.TransLateFile内中英文对照说明如下:
	中文
	英文

	非法功能
	{"code":"01", "message":"Illegal function"}

	非法数据
	{"code":"02", "message":"Illegal data"}

	非法数据值
	{"code":"03","message":"Illegal data value"}

	设备故障
	{"code":"04","message":""Device malfunction"}

	工序互检失败
	{"code":"05", "message":"Process intercheck failure"}

	条码不存在
	{"code":"06", "message":"SN is not exist"}

	品质NG
	{"code":"07", "message":"Quality NG"}

	找不到设备信息
	{"code":"08","message":"Device information not found"}

	找不到产品代码
	{"code":"09", "message":"Product code not found"}

	上传数据没有条码信息
	{"code":"10", "message":"No barcode information in uploaded data"}

	上工序NG
	{"code":"11", "message":"NG in previous process"}

	通知单错误
	{"code":"12","message":"Notification error"}

	已超过规定时间
	{"code":"13","message":"Exceeded specified time"}

	未达到扫描时间
	{"code":"14", "message":"Did not reach scanning time"}

	匹配失败
	{"code":"15","message":"Matching failure"}

	条码ng次数已达到设备ng次数
	{"code":"16", "message":"Barcode NG count has reached device NG count"}

	条码ng后的ok次数不够
	{"code":"17", "message":"Insufficient OK count after barcode NG"}

	工序暂停
	{"code":"18", "message":"Process paused"}

	条码锁定
	{"code":"19", "message":"Barcode locked"}

	超过设备ok次数
	{"code":"20", "message":"Exceeded device OK count"}

	打散投入错误
	{"code":"21", "message":"Disassembly input error"}

	设备编号已锁定
	{"code":"22","message":"Device ID locked"}

	当前工序非该条码必过站
	{"code":"23", "message":"Current process is not a mandatory station for this barcode"}

	条码已锁定
	{"code":"24", "message":"Barcode locked"}

	获取[POWER]失败
	{"code":"25", "message":"Get Power Error"}

	拒绝连接
	{"code":"26","message":"MES Refuse Connect"}

	org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException
	{"code":"27", "message":"org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Failed to obtain JDBC Connection"}

	投入工序错误
	{"code":"28", "message":"Input process error"}

	根据条码获取最新上传的属性信息失败，查询结果为空
	{"code":"29", "Failed to retrieve the latest uploaded attribute information based on the barcode, and the query result is empty."}

	根据型号获取COLOR、SKU、SERILSID、REGION信息失败，请检查是够维护基础数据
	{"code":"30", "Failed to retrieve COLOR, SKU, SERILSID, and REGION information based on the model. Please check if the basic data is maintained."}

	未能连接到MES
	failed to connect to  mes ip:

	翻译未维护
	Translation not found



第2章 [bookmark: _Toc14592] VI示例调用
2.1 [bookmark: _Toc11465] StartDB,连接dll
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	StartDB
	Connect to FIS
	int
	msg
	TCHAR *
	int32_t StopDB(CStr msg);



作用为连接dll，使用参照：测试vi文件夹中StartDB.vi，如下截图：
[image: 1719129486195]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开StartDB.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719129607578]
2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719131299548]
3. 进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719131199474]
[image: 1719131225430]
4. 点击ok后，进入如下界面:
[image: 1719129839169]

5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图框选处返回，则证明连接成功。
[image: 1719129932688]
日志文本内会出现如下日志：
2024-06-23 16:05:20:035 [ Info  ]机台连接DLL成功:    
[image: 1719130168606]

6.若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719130239848]
日志文本内会出现如下日志：
2024-06-23 16:10:33:319 [ Info  ]failed to connect to  mes ip:  http://gscapi-test.ggec.com.cn:8091
[image: 1719130310720]



2.2 [bookmark: _Toc29292] StopDB,断开dll
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	StopDB
	Disconnect FIS
	int
	msg
	TCHAR *
	int32_t StopDB(CStr msg);



作用为断开dll，使用参照：测试vi文件夹中StopDB.vi，如下截图：
[image: 1719144309713]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开StopDB.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719144349784]
2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719144413896]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719144434881]

[image: 1719144454830]

4. 点击ok后，进入如下界面:
[image: 1719144486647]

5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图返回，则证明断开成功。
[image: 1719144508189]
日志文本内会出现如下日志：
2024-06-23 17:25:55:865 [ Info  ]机台与DLL断开:  
[image: 1719144573199]

6. 若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719144530466]
日志文本内会出现如下日志：
2024-06-23 17:27:15:447 [ Info  ]failed to connect to  mes ip:  http://gscapi-test.ggec.com.cn:8091
[image: 1719144610681]

2.3 [bookmark: _Toc9274] CheckMBSno,互检接口
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	CheckMBSno
	Check SN
	int
	msg
	TCHAR *
	int32_t CheckMBSno(CStr sn, CStr msg);
check the test process, see if it should be tested under this station.



使用此接口前，必须检查Config.xml内站点信息是否正确。此接口作用为互检接口，检测该sn是否与站点信息匹配。使用参照：测试vi文件夹中CheckMBSno.vi，如下截图：
[image: 1719144650210]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开CheckMBSno.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719144751603]

2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719144824644]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719144848524]
[image: 1719144871441]
[image: 1719144883218]


4. 点击ok后，进入如下界面:输入sn(W0201A00000001-W0201A00000005)
[image: 1719145798962]

5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图返回，则证明互检成功。
[image: 1719145436764]
若出现如下截图英文：{"code":"05", "message":"Process intercheck failure"}，参照1.3TransLateFile文件说明，询问MES相关人员报错信息。
[image: 1719145667476]
日志文本内出现如下日志：
中文返回错误信息 :    {"code":"05", "message":"工序互检失败"} 
[image: 1719145722717]

6. 若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719145368197]
日志文本内出现如下日志：
2024-06-23 20:22:35:628 [ Info  ]failed to connect to  mes ip:  http://10.130.34.72:8088
[image: 1719145400424]







2.4 [bookmark: _Toc5531] SaveVariablesByStation_Json,用于站点保存PIN_Code信息到mes
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	SaveVariablesByStation_Json
	Save variable to FIS
	int
	msg
	TCHAR *
	int32_t SaveVariablesByStation_Json(CStr sn, CStr vars_jason, CStr msg);
upload some information to FIS, e.g:[{"Item":"PIN_Code","Value":"111-222-33"}]

	
	
	
	vars_json
	TCHAR *
	

	
	
	
	msg
	TCHAR *
	



此接口作用为站点保存PIN_Code信息到mes，供后工序获取PIN_Code使用使用参照：测试vi文件夹中SaveVariablesByStation_Json.vi，如下截图：
[image: 1719145961434]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开SaveVariablesByStation_Json.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719146207344]
2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719146188388]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719146304359]
[image: 1719146318825]
[image: 1719146353676]
[image: 1719146365124]

4. 点击ok后，进入如下界面，输入sn: W0201A00000001-W0201A00000005,vars_json:[{"Item":"PIN_Code","Value":"111-222-33"},{"Item":"Region","Value":"US"}]
[image: 1719146535333]

5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图框选处返回，则证明保存信息成功。
[image: 1719146568622]
6. 若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719146596022]

2.5 [bookmark: _Toc16457] GetVariablesByStation_Json,获取获取颜色、series ID、PIN_Code
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	GetVariablesByProduct
	获取颜色和series ID
	int
	sn
	TCHAR *
	int32_t GetVariablesByStation_Json(CStr sn, CStr variables_jason,CStr msg);
e.g.:[{"Item":"ColorCode","Value":"2"},{"Item":"SeriesID[NTG]","Value":"A100"},{"Item":"PIN_Code","Value":"111-222-33"}]


	
	
	
	variables_json
	TCHAR *
	

	
	
	
	msg
	TCHAR *
	



此接口作用为获取SKU and region，使用参照：测试vi文件夹中GetVariablesBySNModel_Json.vi，如下截图：
[image: 1719150175602]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开GetVariablesBySNModel_Json.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719150198205]
2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719150270001]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719150281476]

[image: 1719150295964]
[image: 1719150305937]

[image: 1719150321438]


4. 点击ok后，进入如下界面，输入sn: W0201A00000001-W0201A00000005。
[image: 1719150356928]

5.此方法想获取PIN_Code，必须要在前一站点:使用2.4SaveVariablesByStation_Json,用于站点保存PIN_Code信息到mes。

若前一站点未使用2.4SaveVariablesByStation_Json保存PIN_Code信息到mes，则会出现如下报错:
[image: 1719497627806]

若想脱离前站点，使用此方法。则需如2.42.4SaveVariablesByStation_Json保存,PIN_Code信息到mes所描述，手动使用测试vi保存PIN_Code。

若前一站点已用2.4SaveVariablesByStation_Json保存,PIN_Code信息到mes，使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图框选处返回，获取颜色 、 serier ID、PIN_Code成功。
[image: 企业微信截图_17193931573705]
若出现msg内出现英文报错，参照1.3TransLateFile文件说明，询问MES相关人员报错信息。
6.若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[bookmark: _GoBack][image: 1719150431713]
2.6 [bookmark: _Toc19010] GetBurnInCustomNo,获取MAC
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	 GetBurnInCustomNo
	Get assign MAC
	int
	sn
	TCHAR *
	int32_t GetBurnInCustomNo(CStr sn,CStr mac, CStr msg);  
e.g.:"AABBCCDDEEFFG"

	
	
	
	msg
	TCHAR *
	



此接口作用为获取MAC，使用参照：测试vi文件夹中GetBurnInCustomNo.vi，如下截图：
[image: 1719146708963]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开GetBurnInCustomNo.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719146727096]
2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719146811903]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719146826681]
[image: 1719146837179]
[image: 1719146847598]
[image: 1719146859533]

4. 点击ok后，进入如下界面，输入sn: W0201A00000001-W0201A00000005。
[image: 1719147107559]
5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图框选处返回，获取MAC成功。
[image: 1719147161312]
若出现msg内出现英文报错，参照1.3TransLateFile文件说明，询问MES相关人员报错信息。
6. 若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719147000214]
2.7 [bookmark: _Toc15099] GetKeyPartsInfo,获取子版信息
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	 GetKeyPartsInfo
	get sub sn
获取子版信息
	int
	sn
	TCHAR *
	int32_t GetKeyPartsInfo(CStr sn,CStr boards_json CStr msg);
Get boards SNs, like POWER, CPU, TOP
e.g.:
[{"Item":"POWER_BOARD","Value":"NTB5921AG00314"},{"Item":"CI_BOARD","Value":"NTB5918M100878"},{"Item":"BATTERY_SN","Value":"8535-101211237945PM"}]

	
	
	
	msg
	TCHAR *
	



此接口作用为获取子版信息，使用参照：测试vi文件夹中GetKeyPartsInfo.vi，如下截图：
[image: 1719147614922]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开GetKeyPartsInfo.vi。进入如下界面，双击框选红框。
[image: 1719147640233]

2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719147838986]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719147906339]
[image: 1719147927340]
[image: 1719147941221]

[image: 1719147962470]
4. 点击ok后，进入如下界面，输入sn: W0201A00000001-W0201A00000005。
[image: 1719148004766]
5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图框选处返回，获取子版信息。
[image: 1719148054001]
若出现msg内出现英文报错，参照1.3TransLateFile文件说明，询问MES相关人员报错信息。
6. 若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719148079751]
2.8 [bookmark: _Toc30415] GetVariablesByProduct,获取serils ID
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	GetVariablesByProduct
	Get serils ID

获取serils ID
	int
	sn
	TCHAR *
	int32_t GetVariablesByProduct(CStr sn, CStr seriesID, CStr msg);
get series ID, 
e.g : A200

	
	
	
	seriesID
	TCHAR *
	

	
	
	
	msg
	TCHAR *
	



此接口作用为获取serils ID，使用参照：测试vi文件夹中GetVariablesByProduct.vi，如下截图：
[image: 1719148388200]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开GetVariablesByProduct.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719148435691]
2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719148531381]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719148547388]

[image: 1719148563038]
[image: 1719148573419][image: 1719148585145]

4. 点击ok后，进入如下界面，输入sn: W0201A00000001-W0201A00000005。
[image: 1719148620084]
5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图框选处返回，获取serils ID成功。
[image: 1719148669682]
若出现msg内出现英文报错，参照1.3TransLateFile文件说明，询问MES相关人员报错信息。
6. 若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719148643639]

2.9 [bookmark: _Toc11143] GetVariablesBySNModel_Json,获取SKU and region
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	GetVariablesByProduct
	Get SKU\region
获取SKU\region
	int
	sn
	TCHAR *
	int32_t GetVariablesBySNModel_Json(CStr sn, CStr variables_json, CStr msg);
Get region ,
e.g.:[{"Item":"SKU","Value":"ABCD"},{"Item":"Region","Value":"US"}]

	
	
	
	CStr_json
	TCHAR *
	

	
	
	
	msg
	TCHAR *
	



此接口作用为获取SKU and region，使用参照：测试vi文件夹中GetVariablesBySNModel_Json.vi，如下截图：
[image: 1719148742709]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开GetVariablesBySNModel_Json.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719148767988]
2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719148842898]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719148862138]

[image: 1719148875732]
[image: 1719148885605]
[image: 1719148896342]
4. 点击ok后，进入如下界面，输入sn: W0201A00000001-W0201A00000005。
[image: 1719148927426]
5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图框选处返回，获取SKU and region成功。
[image: 1719149316970]
若出现msg内出现英文报错:{"code":"06", "message":"SN is not exist"}，参照1.3TransLateFile文件说明，询问MES相关人员报错信息。
[image: 1719149007993]
日志文本内出现:中文返回错误信息 :    {"code":"1600607","error":"在MES，产品型号获取失败。MES查询失败：MES返回条码不存在","data":null} 
[image: 1719149049541]

6. 若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719149382607]
2.10 [bookmark: _Toc24116] GetSNInfoByStation ,get battery cell info
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	  GetSNInfoByStation
	get battery cell info
	int
	sn
	TCHAR *
	int32_t GetSNInfoByStation(CStr sn, CStr variables_jason,CStr msg);
e.g:[{"Item":"POWER_BOARD","Value":"NTB5921AG00314"},{"Item":"BATTERY_SN","Value":"8535-101211237945PM"}]

	
	
	
	variables_json
	TCHAR *
	

	
	
	
	msg
	TCHAR *
	



此接口作用为get battery cell info，使用参照：测试vi文件夹中 GetSNInfoByStation.vi，如下截图：
[image: 1719150520292]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开 GetSNInfoByStation.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719150556007]
2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719150602515]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719150625590]
[image: 1719150638008]
[image: 1719150651458]


[image: 1719150664423]
4. 点击ok后，进入如下界面，输入sn: W0201A00000001-W0201A00000005。
[image: 1719150712845]

5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图框选处返回，get battery cell info成功。
[image: 1719150743556]
若出现msg内出现英文报错，参照1.3TransLateFile文件说明，询问MES相关人员报错信息。
6. 若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719150685682]
2.11 [bookmark: _Toc30557] UploadTestResult,上传测试结果
	Function name
	Functional
	return value
	Return msg
	type
	function description

	  GetSNInfoByStation
	Upload result
上传测试结果
passfail:只能输入:pass、fail

	int
	sn
	TCHAR *
	int32_t UploadTestResult(CStr sn, CStr passfail, CStr msg);

	
	
	
	passfail
	TCHAR *
	

	
	
	
	msg
	TCHAR *
	



此接口作用为上传测试结果，使用参照：测试vi文件夹中 UploadTestResult.vi，如下截图：
[image: 1719149422507]
使用步骤如下：
1. 使用64位LabView，打开 UploadTestResult.vi。进入如下界面，双击截图内红框。
[image: 1719149443507]
2. 双击后进入如下截图，按截图处操作：
[image: 1719149493499]
3.  进入如截图处Parmeters选项卡,如截图处配置好参数类型：
[image: 1719149509813]

[image: 1719149523682]
[image: 1719149533746]
[image: 1719149544890]
4. 点击ok后，进入如下界面，输入sn: W0201A00000001-W0201A00000005。passfail:只能输入:pass、fail。
[image: 1719149657645]

5. 使用快捷键：Ctrl+R运行vi,若出现如下截图框选处返回，上传测试结果成功。[image: 1719149837962]
并在mes系统页面上查看结果，若出现如下截图处品质状态合格，则证明上传成功。
[image: 企业微信截图_17187674732488]
若出现msg内出现英文报错，参照1.3TransLateFile文件说明，询问MES相关人员报错信息。
[image: 1719149797617]

6. 若出现如下下截图框选处返回，则证明与MES网络连接失败，需联系相关IT。
[image: 1719149632866]
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