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1、 [bookmark: _Toc514619300]接口规约
1、 [bookmark: _Toc514619301]引言
本文档定义了设备对接Mes平台生产履历上传接口的说明。相关接口仅适用于平台与下位终端之间的交互
2、 [bookmark: _Toc514619302][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]本接口适用于上传条码，品质状态，人员，设备号，夹具号。
3、 [bookmark: _Toc514619303]本接口需要在MES管理端配置设备ID，该ID在设备上次时候进行标识。
4、 [bookmark: _Toc514619304]接口信息使用“,”进行分隔，其它信息不能使用“,”字符，每条数据以\r\n结尾。
5、 上传工序不能作为上线工序。

2、 [bookmark: _Toc514619305]术语、定义
	术语、缩写
	英文含义
	中文含义

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3、 [bookmark: _Toc514619306]基本规则
1、 [bookmark: _Toc514619307]连接正常建立后，设备在检测完毕后，将相应信息（标记头、设备ID、条码、设备号、夹具号）发送到接口，接口将返回相关信息，表示信息是否成功存储。



4、 [bookmark: _Toc514619309]接口数据格式
接口为了易于开发，与直观，接口采用ascii进行通信。接口目前支持三种上传数据格式。
1、 [bookmark: _Toc514619310]生产履历上传格式如下：
[bookmark: _Toc514619311][bookmark: _GoBack]标记头（100）,设备ID,条码, 品质状态,人员,设备号,夹具号\r\n
品质编码：
	代码
	名称

	1
	合格

	2
	不良



2、 [bookmark: _Toc514619312]响应信息包格式如下：
[bookmark: _Toc514619313]标记头（100）,条码,异常码,异常码中文说明
[bookmark: _Toc514619314]异常码如下表
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]代码
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]名称
	含义

	00
	没有异常
	没有异常

	01
	非法功能
	对于服务端(或终端)来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元中是不可实现的。同时，还指出服务端(或终端)在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回地址值。

	02
	非法数据地址
	对于服务端(或终端)来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。

	03
	非法数据值
	对于服务器(或从站)来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示了组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为MODBUS协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。

	04
	设备故障
	当服务端(或终端)正在设法执行请求的操作时，产生不可重新获得的差错。

	05
	工序互检失败
	设置互检情况下，条码当前工序非上工序或本工序，提示互检失败。

	06
	条码不存在
	系统中没有条码信息。

	07
	品质NG
	此代码返回是工序没有设置互检情况下，直接判断工件是否NG

	08
	找不到设备信息
	MES没有设置对应设备号

	09
	找不到产品代码
	MES没有对应产品代码

	10
	上传数据没有条码信息
	上传数据没有条码信息

	11
	上工序NG
	[bookmark: OLE_LINK1]设置互检，上工序检测NG

	12
	通知单错误
	条码上工序通知单与KP选择通知单不同

	[bookmark: OLE_LINK3]13
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]已超过规定时间
	[bookmark: OLE_LINK4]条码上工序到下工序时间超过规定时间

	[bookmark: OLE_LINK2]14
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8]未达到扫描时间
	条码上工序到下工序时间未达到规定时间



3、 [bookmark: _Toc514619315]定时状态包格式如下：
[bookmark: _Toc514619316]标记头（200），设备ID，状态码
状态码如下表
	代码
	名称
	含义

	01
	正常运作
	设备状态良好，并在运行中。

	02
	设备异常
	设备运行状态异常

	03
	设备停机
	设备状态良好，但设备没有运作
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